**STOKYS Modell – Universal-Fahrzeug mit drehbarem Greifer, verschiebbarer und kippbarer Mulde mit Räder-Vollfederung**

**  **

**Stückliste**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos** | **Stckz** | **Art.Nr** | **Bezeichnung** |  | **Pos** | **Stckz** | **Art.Nr** | **Bezeichnung** |
| **001** | 2 | B006 | Lochband 2 x 6 L |  | **039** | 2 | P011 | Profi 11 L |
| **002** | 1 | B009 | Lochband 2 x 9 L |  | **040** | 2 | P012 | Profil 16 L |
| **003** | 3 | B010 | Lochband 2 x 4 L |  | **041** | 7 | P038 | Trapezplatte 5/5 L |
| **004** | 1 | B029 | Lochband 4 x 4 L |  | **042** | 1 | P050 | Eckplatte 4/4 L |
| **005** | 2 | B030 | Lochband 4 x 6 L |  | **043** | 4 | P060 | Bogen 5 L |
| **006** | 1 | B033 | Lochband 4 x 9 L |  | **044** | 1 | R002 | Schnurrolle Ø 12 mm |
| **007** | 1 | B031 | Lochband 4 x 7 L |  | **045** | 1 | RY03 | Pneu Ø 17 mm |
| **008** | 1 | B103 | Stokys Schild |  | **046** | 5 | R041 | Planscheibe Ø 34 mm |
| **009** | 3 | B119 | Lochband 3 x 3 L |  | **047** | 6 | R062 | Pneurad breit Ø 47 mm |
| **010** | 1 | B120 | Lochband 3 x 4 L |  | **048** | 5 | S007 | Schraube M4 x 9 |
| **011** | 1 | B131 | Lochband 4 x 5 L |  | **049** | 1 | T005 | Handrad |
| **012** | 2 | E013 | Winkel 6/6 L |  | **050** | 6 | V001 | Winkelprofil 1/1 x 5 L |
| **013** | 2 | E014 | Winkel 4/3 L |  | **051** | 2 | V002 | Winkelprofil 1/1 x 7 L |
| **014** | 4 | E024 | Verbindung 5 L |  | **052** | 2 | V004 | Winkelprofil 1/1 x 11 L |
| **015** | 8 | E030 | U-Bügel 1/3/1 L |  | **053** | 2 | V104 | Winkelprofil 1/1 x 4 L |
| **016** | 24 | E033 | L-Bügel 1/1 L |  | **054** | 2 | V109 | Winkelprofil 1/1 x 9 L |
| **017** | 1 | E038 | Hutbügel |  | **055** | 4 | W005 | Achse 20 mm |
| **018** | 14 | E039 | Z-Bügel |  | **056** | 11 | W006 | Achse 60 mm |
| **019** | 2 | G003 | Fuss |  | **057** | 6 | W008 | Achse 40 mm |
| **020** | 1 | G008 | U-Schiene 1/2/1 x 9 L |  | **058** | 4 | W010 | Achse 30 mm |
| **021** | 2 | G013 | U-Schiene 1/2/1 x 16 L |  | **059** | 17 | W011 | Achse 50 mm |
| **022** | 2 | G050 | J-Schiene 1/3 x 5 L |  | **060** | 1 | W012 | Achse 85 mm |
| **023** | 1 | G081 | U-Schiene 1/1/1 x 4 L |  | **061** | 1 | W013 | Achse 120 mm |
| **024** | 2 | G088 | U-Schiene 1/1/1 x 11 L |  | **062** | 11 | W100 | Gelenkbolzen |
| **025** | 3 | G109 | J-Schiene 1/3 x 9 L |  | **063** | 1 | W101 | Achse 110 mm |
| **026** | 1 | G921 | Set U-Scheiben |  | **064** | 1 | W041 | Walzenlager |
| **027** | 1 | G952 | Set Schrauben M4 x 7 |  | **065** | 2 | Z001 | Zahnrad 19 z |
| **028** | 1 | G956 | Set Muttern M4 |  | **066** | 2 | Z041 | Schnecke  |
| **029** | 1 | G959 | Set Madenschrauben |  | **067** | 1 | K033 | Mittelhebel |
| **030** | 1 | K001 | Universalrad |  | **068** | 12 | V051 | Winkelsch. 135° 1/1/1 L |
| **031** | 15 | K010 | Distanzring |  | **069** | 7 |  | Norm-Druckfeder 39/5/4 |
| **032** | 64 | K011 | Stellring |  | **070** | 14 |  | Stopmutter M4 |
| **033** | 20 | K013 | Kupplung |  | **071** |  |  |  |
| **034** | 1 | K024 | Kreuzgelenk |  | **072** |  |  |  |
| **035** | 3 | K032 | Seitenflansch |  | **073** |  |  |  |
| **036** | 1 | K115 | Gelenkprofil einseit. 5 L |  | **074** |  |  |  |
| **037** | 4 | P002 | Profil 2 L |  | **075** |  |  |  |
| **038** | 2 | P004 | Profil 4 L |  | **076** |  |  |  |

20234-01-20 – J. Walpen