**STOKYS Modell-Nr. 305 - Tram** (mit einigen konstruktiven Änderungen)

**  **

**Stückliste**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos** | **Stckz** | **Art.Nr** | **Bezeichnung** |  | **Pos** | **Stckz** | **Art.Nr** | **Bezeichnung** |
| **001** | 6 | B013 | Lochband 2 x 8 L |  | **039** | 1 | G951 | Set Schrauben M4 x 7 |
| **002** | 2 | B015 | Lochband 2 x 16 L |  | **040** | 1 | G955 | Set Muttern M4 |
| **003** | 2 | B023 | Lochband 3 x 24 L |  | **041** | 10 | S007 | Schrauben M4 x 9 |
| **004** | 2 | B145 | Lochband 5 x 8 L |  | **042** | 2 |  | Stoppmuttern (aus Bau- und  |
| **005** | 4 | E021 | Verbindung 3 L |  |  |  |  | Hobbymarkt, anstelle von  |
| **006** | 4 | E022 | Verbindung 4 L |  |  |  |  | 2 Kontermuttern) |
| **007** | 8 | E023 | Verbindung 4 L |  | **045** |  |  |  |
| **008** | 14 | E025 | Verbindung 6 L |  | **046** |  |  |  |
| **009** | 2 | E028 | U-Bügel 1/7/1 L |  | **047** |  |  |  |
| **010** | 2 | E029 | U-Bügel 1/6/1 L |  | **048** |  |  |  |
| **011** | 1 | E030 | U-Bügel 1/3/1 L |  | **049** |  |  |  |
| **012** | 2 | E031 | U-Bügel 1/8/1 L |  | **050** |  |  |  |
| **013** | 1 | E035 | U-Bügel 1/5/1 L |  | **051** |  |  |  |
| **014** | 1 | E042 | U-Bügel 2/3/2 L |  | **052** |  |  |  |
| **015** | 22 | E033 | L-Bügel 1/1 L |  | **053** |  |  |  |
| **016** | 5 | K011 | Stellring |  | **054** |  |  |  |
| **017** | 4 | K013 | Kupplung |  | **055** |  |  |  |
| **018** | 1 | K100 | Gelenkplatte 3 x 4 L |  | **056** |  |  |  |
| **019** | 4 | P002 | Profil 2 L |  | **057** |  |  |  |
| **020** | 8 | P105 | Profi 5 L |  | **058** |  |  |  |
| **021** | 8 | P007 | Profil 7 L |  | **059** |  |  |  |
| **022** | 8 | P008 | Profil 8 L |  | **060** |  |  |  |
| **023** | 2 | P011 | Profil 11 L |  | **061** |  |  |  |
| **024** | 2 | P012 | Profil 16 L |  | **062** |  |  |  |
| **025** | 2 | P032 | U-Platte 1/5/1 x 4 L |  | **063** |  |  |  |
| **026** | 1 | P035 | U-Platte 1/5/1 x 16 L |  | **064** |  |  |  |
| **027** | 10 | P046 | Flexplatte 5 x 8 L blau |  | **065** |  |  |  |
| **028** | 2 | R004 | Schnurrolle Ø 20 mm |  | **066** |  |  |  |
| **029** | 4 | R022 | Eisenbahnrad Ø 25 mm |  | **067** |  |  |  |
| **030** | 6 | S009 | Schraube M4 x 20 mm |  | **068** |  |  |  |
| **031** | 1 | T007 | Zugfeder |  | **069** |  |  |  |
| **032** | 1 | T012 | Schnur weiss |  | **070** |  |  |  |
| **033** | 10 | V003 | Winkelschiene 1/1 x 8 L |  | **071** |  |  |  |
| **034** | 2 | V005 | Winkelschiene 1/1 x 16 L |  | **072** |  |  |  |
| **035** | 4 | V006 | Winkelschiene 1/1 x 24 L |  | **073** |  |  |  |
| **036** | 2 | W011 | Achse 50 mm |  | **074** |  |  |  |
| **037** | 2 | W012 | Achse 85 mm |  | **075** |  |  |  |
| **038** | 1 | G921 | Set Unterlagscheiben |  | **076** |  |  |  |

2022 - 02 - 03 – J. Walpen