


**STOKYS Modell-Hampelmann**

**  **

**Stückliste**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos** | **Stckz** | **Art.Nr** | **Bezeichnung** |  | **Pos** | **Stckz** | **Art.Nr** | **Bezeichnung** |
| **001** | 1 | B131 | Lochband 4 x 5 L |  | **039** |  |  |  |
| **002** | 2 | E021 | Verbindung 3 L |  | **040** |  |  |  |
| **003** | 2 | E023 | Verbindung 4 L |  | **041** |  |  |  |
| **004** | 3 | E033 | L-Bügel 1/1 L |  | **042** |  |  |  |
| **005** | 1 | E035 | U-Bügel 1/5/1 L |  | **043** |  |  |  |
| **006** | 2 | E038 | Hut Bügel 1/1/1/1/1 L |  | **044** |  |  |  |
| **007** | 2 | G003 | Fuss 3/3/1 L |  | **045** |  |  |  |
| **008** | 4 | K010 | Distanzring 3 mm |  | **046** |  |  |  |
| **009** | 6 | K011 | Stellring |  | **047** |  |  |  |
| **010** | 2 | P002 | Profil 2 L |  | **048** |  |  |  |
| **011** | 1 | P003 | Profil 3 L |  | **049** |  |  |  |
| **012** | 9 | P005 | Profil 5 L (Langloch) |  | **050** |  |  |  |
| **013** | 1 | P008 | Profil 8 L |  | **051** |  |  |  |
| **014** | 2 | P011 | Profil 11 L |  | **052** |  |  |  |
| **015** | 1 | P033 | U-Platte 1/5/1 x 8 L |  | **053** |  |  |  |
| **016** | 3 | R041 | Planscheibe Ø 34 mm |  | **054** |  |  |  |
| **017** | 7 | S007 | Schraube M4 x 9 |  | **055** |  |  |  |
| **018** | 11 | S009 | Schraube M4 x 20 |  | **056** |  |  |  |
| **019** | 2 | T019 | Gewindestange 25 mm |  | **057** |  |  |  |
| **020** | 2 | V004 | Winkelschiene 1/1 x 11 L |  | **058** |  |  |  |
| **021** | 2 | V006 | Winkelschiene 1/1 x 24 L |  | **059** |  |  |  |
| **022** | 1 | W006 | Achse Ø 4 x 60 mm |  | **060** |  |  |  |
| **023** | 1 | W011 | Achse Ø 4 x 50 mm |  | **061** |  |  |  |
| **024** | 1 | W012 | Achse Ø 4 x 85 mm |  | **062** |  |  |  |
| **025** | 1 | Z001 | Zahnrad 19 z |  | **063** |  |  |  |
| **026** | 1 | Z061 | Kronrad 44 z |  | **064** |  |  |  |
| **027** | 1 | G921 | Set U-Scheiben M4 |  | **065** |  |  |  |
| **028** | 1 | G951 | Set Schrauben M4 x 7 |  | **066** |  |  |  |
| **029** | 1 | G955 | Set Muttern M4 |  | **067** |  |  |  |
| **030** |  |  |  |  | **068** |  |  |  |
| **031** |  |  |  |  | **069** |  |  |  |
| **032** |  |  |  |  | **070** |  |  |  |
| **033** |  |  |  |  | **071** |  |  |  |
| **034** |  |  |  |  | **072** |  |  |  |
| **035** |  |  |  |  | **073** |  |  |  |
| **036** |  |  |  |  | **074** |  |  |  |
| **037** |  |  |  |  | **075** |  |  |  |
| **038** |  |  |  |  | **076** |  |  |  |

2021-07-20 – J. Walpen