


**STOKYS Modell – Halbbalancier Dampfmaschine**

**  **

**Stückliste**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos** | **Stckz** | **Art.Nr** | **Bezeichnung** |  | **Pos** | **Stckz** | **Art.Nr** | **Bezeichnung** |
| **001** | 1 | B011 | Lochblech 2 x 5 L |  | **039** | 1 | R004 | Schnurrolle Ø 20 mm |
| **002** | 1 | B084 | Lochblech 5 x 16 L |  | **040** | 1 | R006 | Schnurrolle Ø 32 mm |
| **003** | 2 | B103 | Stokys Schild |  | **041** | 3 | R022 | Eisenbahnrad Ø 25 mm |
| **004** | 2 | E011 | Winkel 2/2 L |  | **042** | 1 | R041 | Planscheibe Ø 34 mm |
| **005** | 1 | E023 | Verbindung 4 L |  | **043** | 2 | R043 | Planscheibe Ø 116 mm |
| **006** | 4 | E024 | Verbindung 5 L |  | **044** | 4 | R065 | Pneurad Ø 34 mm |
| **007** | 5 | E033 | L 1/1 L |  | **045** | 3 | S007 | Schrauben M4 x 9 |
| **008** | 1 | E034 | U-Bügel 2/1/2 L |  | **046** | 6 | S009 | Schrauben M4 x 20 |
| **009** | 1 | E038 | Hutbügel |  | **047** | 1 | W005 | Achse 20 mm |
| **010** | 6 | E035 | U-Bügel 1/5/1 L |  | **048** | 1 | W006 | Achse 60 mm |
| **011** | 1 | E043 | U-Bügel 2/5/2 L |  | **049** | 3 | W010 | Achse 30 mm |
| **012** | 7 | E046 | U-Bügel 1/1/1 L |  | **050** | 1 | W013 | Achse 120 mm |
| **013** | 2 | G063 | J-Schiene 1/2 x 16 L |  | **051** | 1 | W014 | Achse 150 mm |
| **014** | 1 | G921 | Set U-Scheiben |  | **052** | 6 | W100 | Gelenkbolzen |
| **015** | 1 | G951 | Set Schrauben M4 x 7 |  | **053** | 1 | W101 | Achse 110 mm |
| **016** | 1 | G955 | Set Muttern M4 |  | **054** | 2 | Z051 | Kettenrad 13 z |
| **017** | 1 | G959 | Set Madenschrauben |  | **055** |  |  |  |
| **018** | 16 | K010 | Distanzring |  | **056** |  |  |  |
| **019** | 25 | K011 | Stellring |  | **057** |  |  |  |
| **020** | 1 | K018 | Pleuelkopf |  | **058** |  |  |  |
| **021** | 1 | K031 | Mittelflansch |  | **059** |  |  |  |
| **022** | 1 | K053 | Excenter |  | **060** |  |  |  |
| **023** | 1 | K061 | Drahtkette |  | **061** |  |  |  |
| **024** | 2 | K071 | Riemenfeder |  | **062** |  |  |  |
| **025** | 1 | KX23 | Kreuzgelenkring |  | **063** |  |  |  |
| **026** | 1 | M033 | Motor 23 U/min. |  | **064** |  |  |  |
| **027** | 1 | M071 | Kabel schwarz 75 mm |  | **065** |  |  |  |
| **028** | 1 | M072 | Kabel schwarz 150 mm |  | **066** |  |  |  |
| **029** | 1 | M081 | Kabel rot 75 mm |  | **067** |  |  |  |
| **030** | 1 | M082 | Kabel rot 150 mm |  | **068** |  |  |  |
| **031** | 1 | M122 | Schalter L-0-R |  | **069** |  |  |  |
| **032** | 1 | M143 | Akku-Modul |  | **070** |  |  |  |
| **033** | 1 | M145 | Ladegerät |  | **071** |  |  |  |
| **034** | 4 | P002 | Profil 2 L |  | **072** |  |  |  |
| **035** | 4 | P003 | Profil 3 L |  | **073** |  |  |  |
| **036** | 2 | P006 | Profil 6 L |  | **074** |  |  |  |
| **037** | 8 | P008 | Profil 8 L |  | **075** |  |  |  |
| **038** | 6 | P009 | Profil 9 L |  | **076** |  |  |  |

2024-04-03 – J. Walpen